[Q]: Hастройки для Vibra16x (CT2511)

[A]: Alexander Semenko (2:4641/444.102)

После долгих мучений с этой %#@%#$ Vibra16x onboard вот выяснил какие ей нужны параметры в config.sys :

DEVICE=E:\MMOS2\SB16D2.SYS /C:1 /D:1 /H:1 /I:5 /A:220 /M:330 /N:SBAUD1$ /P

(прерывание и адреса могут быть другими, главное - ДМА /d:1 /h:1)